Autor / Author: 	Klaus Schmidt	Nr. / No.:	16-012-R
Rückfragen / Enquiries:	Martin Dänhardt	Datum / Date:	12.04.2016
Telefon / Phone:	+49(0)351 833-2580	E-Mail	martin.daenhardt@kba.com
Sperrvermerk / Release:		Zeichen / Ref.:	ZM
Bilder / Photographs:	3	Seiten / Pages:	3

drupa-Premiere als Fünffarbenmaschine mit Lack und LED-UV-Trocknung

Neue Rapida 75 PRO erweitert KBA-Portfolio im Halbformat

Zur drupa stellt KBA mit der Rapida 75 PRO eine Weiterentwicklung der Rapida 75 im Halbformat vor. Die Neue schließt die Lücke zur hoch automatisierten Rapida 76. Bei Hard- und Software verfügt die Rapida 75 PRO über die Lösungen der mittelformatigen Rapidas und bietet dadurch zusätzliche Funktionalitäten und einen hohen Bedienkomfort.

Mit ihrem neuen Maschinendesign nähert sich die Rapida 75 PRO weiter an die Rapida 105 und Rapida 106 an. Der ErgoTronic-Leitstand gehört zur Grundausstattung und ist mit TouchTronic-Bedienoberfläche ausgerüstet. Die bisherige Trennung zwischen Jobmanagement (Leitstand) und Maschinenbedienung (Auslagedisplay) entfällt.

Neu: TouchTronic-Bedienoberfläche
Die Drucker bedienen die Rapida 75 PRO über einen Touchscreen. Alle Funktionen sind bequem mit maximal zwei Klicks per Bildschirmtaster anwählbar. Neu ist der optionale Wallscreen. Von der Darstellung der ColorTronic-Farbzonenanzeige über Live-Bilder des Bogenlaufs bis zur Überwachung der Druckqualität mit QualiTronic ColorControl reicht der Funktionsumfang.

Neu: One-Button-Job-Change
Der „One-Button-Job-Change“ kann die Rüstzeiten um bis zu 50 Prozent reduzieren. Alle vorgewählten Rüstvorgänge laufen auf Knopfdruck in zeitoptimierter Reihenfolge ab. Auftrags- und Maschineneinstellungen können bei laufender Produktion am ErgoTronic-Leitstand geladen werden. Neben reduzierten Rüstzeiten vereinfacht das Auftragswechselprogramm das Handling für die Bediener. Intuitive Benutzeroberflächen tragen zur schnellen Auftragsvorbereitung bei. Die wichtigsten Funktionen im Überblick:
-	Laden von CIP3-Daten über CIPLink X, LogoTronic Professional oder USB-Schnittstelle
-	Speichern von Maschinenparametern für Wiederholaufträge
-	Lückenlose Betriebsdatenerfassung über LogoTronic Professional
-	Registerfernverstellung
-	Steuerung von Peripheriegeräten
-	Wartungsanzeige/Druck von Wartungslisten
-	Erzeugung und Druck von Stapelkarten (über Netzwerkdrucker)
-	Anzeige von Vorschaubildern

Neu: Mehr Leistung im Druck
Daneben zeichnet sich die Rapida 75 PRO durch veränderte Leistungsdaten aus. Das Druckformat wächst im Standard auf 520 x 735 mm (bisher 510 x 735 mm). Maschinen mit bis zu acht Farbwerken und Lackturm produzieren standardmäßig mit maximalen Leistungen von 15.000 Bogen/h (vorher 13.000 Bogen/h). Das High-Speed-Paket mit Druckleistungen bis zu 16.000 Bogen/h bleibt bestehen – ebenso die Sonderformate, die den Druck von bis zu sechs Seiten in typischen Katalog- oder US-Abmessungen vorsehen.

Die verfügbaren Maschinenkonfigurationen reichen bis zu Zehnfarben-Anlagen mit zusätzlichem Lackturm. Auch Maschinen mit Bogenwendung und Lack sind möglich – beispielsweise für die 4 über 4- bzw. 5 über 5-Produktion. Diese produzieren mit maximalen Leistungen bis zu 13.000 Bogen/h. Doppellack-Maschinen sind ebenso vorgesehen.

Neu: ColorTronic-Farbkästen
Die ColorTronic-Farbkästen sind an der Rapida 75 PRO mit denen der Rapida-Modelle im Mittel- und Großformat identisch. Wie bei den anderen Rapidas haben die Zonenrakel eine Breite von 30 mm. Dadurch hat sich ihre Anzahl auf 25 erhöht. Optional lassen sich ungenutzte Farbwerke am ErgoTronic-Leitstand auskuppeln. Das heißt, es ist keine Schutzpaste erforderlich, die das Trockenlaufen der Walzen verhindert. Bei Wiederinbetriebnahme entfällt das Reinigen des Farbwerkes. Das Verstellen des Verreibeinsatzes erfolgt ebenfalls über den Leitstand.

Neu: Mehr Automatisierung beim Plattenwechsel
Der automatisierte SAPC-Plattenwechsel ist bei der Rapida 75 PRO Standard. Der werkzeuglose Plattenwechsel dauert bei dieser Variante ca. eine Minute pro Druckwerk. Als Option hinzu kommen FAPC-Plattenwechsel-Vollautomaten. Nach dem Einlegen der Druckplatten in die Wechselschächte geht alles automatisch: FAPC entlastet den Drucker von manuellen Tätigkeiten und verkürzt die Wechselzeiten weiter.

Viele bekannte Vorteile sind geblieben. Dazu gehört die breite Auswahl an Trocknersystemen von der energiesparenden VariDryBlue-Variante bis hin zu HR-UV bzw. LED-UV-Trocknern für die umgehende Weiterverarbeitung der bedruckten Bogen. Auch hinsichtlich des Platz- und Energiebedarfs bleiben bei der Rapida 75 PRO die auch wirtschaftlich relevanten Alleinstellungsmerkmale der Rapida 75 erhalten. Sie benötigt deutlich weniger Grundfläche als andere Maschinen dieser Formatklasse und produziert mit deutlich weniger Energie.

Foto 1:
Die neue Rapida 75 PRO wird zur drupa als Fünffarben-Maschine mit Lack und LED-UV-Trocknung produzieren 

Foto 2:
Der ErgoTronic-Leitstand mit TouchTronic-Bedienoberfläche ist Standard, der Wallscreen im Hintergrund Option

Foto 3:
KBA Rapida 75 PRO mit FAPC-Plattenwechsel-Vollautomat